| Descripción | Dirección IP | Máscara | IP sobrantes |
| --- | --- | --- | --- |
| R1.1 | 80.0.0.25 | /25 | 15 |
| R1.2 | 80.0.0.128 | /25 | 25 |
| R2 | 80.0.1.128 | /26 | 11 |
| R3 | 80.0.1.0 | /25 | 25 |
| R4 | 80.0.1.192 | /27 | 9 |
| R5 | 80.0.1.224 | /29 | 1 |
| R1-R2 | 80.0.1.232 | /30 | 0 |
| R2-R3 | 80.0.1.236 | /30 | 0 |
| R3-R4 | 80.1.1.240 | /30 | 0 |
| R4-R5 | 80.1.1.244 | /30 | 0 |
| R1-R5 | 80.1.1.248 | /30 | 0 |

contar el router en ip sobrantes obvv

de /29 a /30 cogerias un bit